|  |  |
| --- | --- |
| CASADA healthcaretimetorelaxde la înființarea din anul 2000 numele CASADA este renumit pentru produse de înaltă calitate în domeniul Wellness și Fitness.Astăzi, aparatele CASADA sunt disponibile în toată lumea. Dezvoltarea continuă design-ul inconfundabil și orientarea strictă către îmbunătățirea calității vieții evidențiază de asemenea produsele CASADA, precum și calitatea fiabilă și extraordinară.  | Vă felicităm!Odată cu achiziționarea acestui fotoliu de masaj ați dovedit că sunteți conștienți de sănătatea dumneavoastră.Pentru a putea utiliza acest aparat pe termen lung, am dori să vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile de siguranță.Vă rugăm să utilizați cu plăcere aparatul dumneavoastră personal AlphaSonic II.CUPRINSIndicații de siguranță……………………………4Contraindicații…………………………………..5Dotări / funcții…………………………………..6Control la distanță……………………………….7Punere în funcțiune …………………………….12Particularități……………………………………17Căutarea erorilor………………………………..22Depozitare/ întreținere…………………………22Date tehnice ……………………………………22declarația de conformitate UE……………….23Dispoziții cu privire la garanție ……………..23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicații de siguranță****Înainte să puneți în funcțiune acest fotoliu de masaj, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele indicații, pentru a asigura funcțiunea impecabilă și modul de acțiune optim. Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare cu grijă!** * Fotoliul de masaj corespunde principiilor recunoscute ale tehnicii și a dispozițiilor de siguranță actuale.
* Fotoliul de masaj dispune de zone încălzite. Persoanele care sunt sensibile la căldură trebuie să fie prudente înainte de utilizare (ICE 60335-2-32).
* Fotoliul de masaj nu necesită întreținere. Eventualele reparații trebuie să fie efectuate doar de către un specialist autorizat.
* Utilizarea necorespunzătoare precum și reparațiile neautorizate sunt interzise din motive de siguranță și pot duce la pierderea garanției.
* Pentru a evita accidentele, nu apucați cu degetele zona dintre rolele de masaj.
* Nu atingeți niciodată conectorul de rețea cu mâinile ude.
* Evitați contactul scaunului de masaj cu apa, cu temperaturile ridicate și expunerea directă la razele soarelui.
* Nu utilizați fotoliul de masaj într-un mediu cu umiditate ridicată a aerului, ca de ex. într-o baie.
* Vă rugăm să nu utilizați scaunul de masaj dacă acesta se află într-un spațiu îngust sau într-un spațiu unde ventilatoarele sunt acoperite și nu se asigură un flux de aer curat.
* Pentru a evita riscul unui scurtcircuit, în cazul unei neutilizări îndelungate a fotoliului de masaj deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu curent electric.
* Nu utilizați ștechere, cabluri sau fasunguri desfăcute.
* ștecherul/ cablul deteriorat trebuie înlocuit de către producător, de către un reprezentant al service-ului sau de către personalul calificat.
* În cazul defecțiunilor la funcționare vă rugăm să îl deconectați imediat de la conectorul către rețeaua de curent electric.
* Utilizarea în alte scopuri sau utilizarea eronată exclude asumarea răspunderii în cazul pagubelor.
* Pentru evitarea suprasolicitării excesive a musculaturii și a nervilor, nu trebuie să depășiți durata zilnică recomandată a masajului de 30 de minute.
* Pentru a evita deteriorările la fotoliul dumneavoastră de masaj, nu utilizați niciodată obiecte cu vârf sau ascuțite.
* Pentru a minimiza riscul de scurtcircuit sau incendiu, trebuie să utilizați neapărat prize potrivite la ștecăr și să vă asigurați că ștecăruleste introdus complet în priză.
* După utilizare și înainte de curățare, deconectați neapărat fotoliul dumneavoastră de masaj de la circuitul de curent electric.
* Curățarea și întreținerea nu poate fi efectuată de către copiii sub 14 ani fără supraveghere.
* Dacă în timpul utilizării se ajunge la o pană de curent imprevizibilă, comutați imediat întrerupătorul în poziția OFF (închidere) și scoateți ștecărul, pentru a evita deteriorările la fotoliul dumneavoastră de masaj.
* Dacă există cabluri electrice umede sau deteriorate nu acționați fotoliul de masaj.
* În cazul în care copiii sub 14 ani, oamenii cu dizabilități sau persoanele sensibile folosesc acest fotoliu de masaj, acestea trebuie monitorizate neapărat.
* Nu utilizați fotoliul de masaj imediat după luarea mesei sau sub influența alcoolului,
* Utilizați produsul doar în scopul descris în manualul de utilizare.
* Vă rugăm să nu stați în picioare sau în șezut sau să săriți pe suporturile pentru picioare, pentru a evita deteriorările.
* Pentru a evita pagubele și autorănirea , încercați să nu stați pe suportul pentru brațe sau pe spătar.
* Vă rugăm să păstrați fotoliul dumneavoastră de masaj întotdeauna curat și prin aceasta evitați trecerea de corpuri străine în pliurile fotoliului de masaj.
* Vă rugăm să evitați scoaterea directă de la cablul de curent electric al fotoliului dvs. de masaj.
* Vă rugăm ca în cazul reglării suporturilor pentru picioare sau a spătarului să vă asigurați că nu se găsește niciun alt obiect dedesubt în special copii sub 14 ani.
 | **Contraindicații** * Produsul este destinat exclusiv pentru utilizarea la domiciliu.
* În cazul deteriorării cablului de curent electric flexibil, pentru înlocuire, trebuie să se achiziționeze un cablu flexibil prevăzut pentru acest lucru.

**În cazul în care nu sunteți sigur dacă aveți voie să utilizați fotoliul de masaj, consultați în orice caz medicul dvs.** * Masajele în timpul sarcinii sau în cazul uneia/ ai multor din următoarele afecțiuni în zona de masaj sunt interzise: răni recente, boli trombotice, inflamații și tumefieri de toate tipurile precum și cancer. În timpul tratamentului pentru deficiențe și suferințe, înainte de masaj trebuie să cereți sfatul medicului dvs.
* Persoanele cu dizabilități fizice, de percepție sau psihice sau persoanele amnezice - - pot utiliza acest fotoliu de masaj doar cu supraveghere și îndrumare de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.
* Pentru a evita inconveniențele sau riscurile cauzate de utilizarea fotoliului de masaj, rugăm următoarele persoane ca înainte de utilizare, să consulte medicul:
* Persoanele aflate la pat
* Persoanele aflate sub tratament medical
* Persoanele cu probleme ale spatelui, persoanele cu probleme ale coloanei vertebrale sau deviații ale acesteia
* Persoanele cu stimulator cardiac.
* În cazul durerilor apărute în timpul masajului, vă rugăm să opriți imediat utilizarea.
* În cazul rănirilor în timpul utilizării, vă rugăm să vă supuneți imediat tratamentului medical.
* Nu masați zonele de pe piele înroșite, inflamate sau umflate.
* Acest fotoliul de masaj servește doar la masajul Wellness la domiciliu, nu reprezintă un produs de masaj medical și de aceea nu poate înlocui tratamentul medical specializat.
* Vă recomandă o utilizare zilnică a fotoliului de masaj de 30 de minute. Trebuie să utilizați în aceeași zonă de pe corp cel mult 15 minute, pentru a nu apărea efecte adverse din cauza masajului excesiv.
* Acest produs nu este adecvat pentru copiii sub 14 ani.
* Copiii sub 14 ani trebuie supravegheați. Asigurați-vă că aceștia nu utilizează fotoliul de masaj pentru a se juca.

**CONTRAINDICAȚII ALE BRAINTORNICS*** Psihoze (de ex. schizofrenie, tulburare bipolară. Depresii endogene)
* Tulburări de personalitate
* Epilepsie și alte boli similare manifestate prin crize
* Boli cardiace
* Tromboză
* Depresii endogene
* ADHD (inactiv)
* Infarct cardiac recent sau accident vascular
* Tratament psihic
* Boli legate de adicție de droguri, alcool și dependență de medicamente
* Administrarea regulată a medicamentelor psihotrope
* Graviditate

**INDICAȚIE:** Din motive etice și legale, braintronics nu trebuie utilizat la copii și tineri fără aprobarea expresă a reprezentantului legal. Persoanele care prin meditație pot ajunge la conflicte referitoare la credință, trebuie să renunțe la utilizarea aparatului.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotări / funcții**1. **Perne pentru cap**
2. **Airbag umeri**
3. **Airbag antebraț**
4. **Perne pentru poziția în șezut**
5. **Airbag gambe**
6. **Airbag picior**
7. **Capac piesă pentru picior**
8. **Perne pentru spate**
9. **Piese de decor**
10. **Suport braț**
11. **Capac lateral**
12. **Capac spate**
13. **Control la distanță**
14. **Buzunar pentru controlul la distanță**
15. **Capac de siguranță**
16. **Întrerupător de siguranță**
17. **Role de transport**
18. **Cablu și ștecăr de rețea**
19. **Conexiune prin cablul de rețea**
20. **Cutie de siguranță**
21. **Întrerupător putere**
22. **Bucșă pentru controlul la distanță**

**CONTROLUL LA DISTANȚĂ**

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| **program automat** |
| funcție manuală |
| reglaj |
| definirea utilizatorului |
| reglajul sistemului |
| informație  |

**Program automat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Demo**  | **programul demo al tuturor funcțiilor**  |
| **Yoga** | **masajul de distensie țintit activează corpul dvs. și are un efect revigorant asupra întregului organism.**  |
| **relaxare** | **relaxare pentru mușchi și oase, activează circulația periferică.**  |
| **alinarea durerii** | **un masaj profund al punctelor de acupunctură, obține ameliorarea zonelor tensionate (încordate).** |
| **destindere** | **tehnicile de masaj pătrunzătoare (presiune și frământare) vă eliberează articulațiile. Masajul ideal pentru întărirea și eliberarea spatelui și picioarelor dvs.**  |
| **aer complet** | **toate airbag-urile și rolele pentru picioare sunt active.** |
| **ceafă / umeri**  | **program de masaj concentrat asupra suprafeței superioare a corpului.** |
| **spate și talie** | **program de masaj concentrat asupra suprafeței inferioare a corpului.** |

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| program automat |
| **funcție manuală** |
| reglaj |
| definirea utilizatorului |
| reglajul sistemului |
| informație  |

**Funcție manuală**

|  |  |
| --- | --- |
| **Modul de masaj** | **modul de masaj**  |
| **zona de masaj** | **Stop** | **oprește toate funcțiile de masaj** |
| **aer** | **frământare oprită** | **tehnică de masaj pentru slăbirea tensionărilor cu 3 trepte de viteză reglabile** |
| **mai mult**  | **fluturare oprită** | **viteza și lățimea sunt reglabile** |
|  | **frământare și fluturare oprită**  | **combinație din frământare și fluturare, viteza pe trei trepte reglabilă**  |
|  | **Shiatsu oprit** | **Shiatsu stimulează punctele unice de pe corp și mobilizează musculatura. viteza și lățimea sunt reglabile** |
|  | **ciocănire oprită**  | **masajul prin ciocănire stimulează circulația periferică și eliberează mușchii tensionați. viteza și lățimea sunt reglabile** |

**CONTROLUL LA DISTANȚĂ**

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| program automat |
| funcție manuală |
| **reglaj** |
| definirea utilizatorului |
| reglajul sistemului |
| informație  |

**Reglaj**

|  |  |
| --- | --- |
| viteză | 3 nivele de viteză |
| lățime | reglaj al lățimii de 3 ori |
| zona de masaj  | afișarea poziției robotului de masaj |
| intensitate | intensitatea masajului cu airbagintensitatea masajului cu airbag se poate regla în 3 trepte |
| picioare | role picioare : 3 trepte de intensitate |
| mai mult | reglajul timpului | reglajul timpului în intervale de 5 minute, maxim 30 de minute  |

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| program automat |
| funcție manuală |
| reglaj |
| **definirea utilizatorului** |
| reglajul sistemului |
| informație  |

**Definirea utilizatorului****dispozitiv de stocare 1 &2** programe de masaj stocate M1 &M2

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| program automat |
| funcție manuală |
| reglaj |
| definirea utilizatorului |
| **reglajul sistemului** |
| informație  |

**Reglajul sistemului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| limba | limba  | engleză |
| iluminarea de fundal |  | germană |
| blocaj monitor |  | franceză |
|  |  | spaniolă |
|  |  | rusă |
|  |  | poloneză  |

 |

|  |
| --- |
| **Telecomanda pentru controlul la distanță**1. **DESCHIDERE / ÎNCHIDERE**
2. **Meniu**
3. **Programe automate**
4. **Reglaj manual**
5. **Deplasarea suporturilor pentru picioare în sus/ în jos**
6. **Poziția fără greutate**
7. **Pauză**
8. **Înapoi**
9. **Reglaj avansat**
10. **Deplasarea spătarului și a suportului pentru picioare în sus/ în jos**

**REGLAJ MONITOR****Înălțimea umerilor****Reglaj**  |

**CONTROLUL LA DISTANȚĂ**

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| program automat |
| **funcție manuală** |
| reglaj |
| definirea utilizatorului |
| reglajul sistemului |
| informație  |

**funcție manuală**

|  |  |
| --- | --- |
| **Modul de masaj** |  |
| **zona de masaj** | * **Masaj la un punct stabilit**
* **Masaj parțial într-o anumită zonă a corpului**
* **Masaj în zona întregului corp**
* **Masaj parțial în zona superioară a spatelui**
* **Masaj parțial în zona inferioară a spatelui**
* **Dacă nu este activat nici un mod de masaj , se poate alege aici rularea.**
 |
| **aer** |
| **mai mult**  |
|  |
|  |
|  |

**funcție manuală**

|  |  |
| --- | --- |
| **Modul de masaj** |  |
| **zona de masaj** |  |  |
| **aer** | **aer** |  |
| **mai mult**  | **aer oprit** | **masaj cu airbaguri pentru 3 zone (întregul corp/ brațe/picioare)**  |
|  | **ventilație completă** |  |
|  | **ventilare brațe** |  |
|  | **ventilație picioare**  |  |

funcție manuală

|  |  |
| --- | --- |
| **Modul de masaj** |  |
| **zona de masaj** |  |  |
| **aer** |  |  |
| **mai mult**  | **mai mult**  |  |
|  | **spate încălzit**  | **căldura cu infraroșu emanată în zona spatelui necesită după alegere circa 5 minute până când aceasta se activează complet** |
|  | **role pentru picioare** | **role picioare DESCHIDERE/ÎNCHIDERE**  |
|  | **funcționare anioni**  | **ionizator O2** **Aerul înconjurător este neutralizat de substanțele poluante și în timpul masajului puteți respira aer curat.**  |

**CONTROLUL LA DISTANȚĂ**

|  |
| --- |
| Meniu principal - |
| program automat |
| funcție manuală |
| reglaj |
| definirea utilizatorului |
| **reglajul sistemului** |
| informație  |

**Reglajul sistemului**

|  |  |
| --- | --- |
| **limba** |  |
| **iluminarea din fundal** |  |
| **blocarea monitorului**  | **stand-by monitor** **posibilități de reglaj** * **15 secunde**
* **30 de secunde**
* **1 minut**
* **2 minute**
* **3 minute**
* **Niciodată**
 |

**Informație****Număr serie: Aici găsiți numărul de serie al fotoliului dvs.**  |
| **Punere în funcțiune****1 – MONTAJUL PĂRȚILOR LATERALE**1. **Mai întâi ștecherul de conectare și furtunul de aer, care se găsește pe partea scaunului (schița 1)**
2. **După ce ați dus ștecherul de legătură și furtunul de aer prin dispozitivul de metal, conectați acum fiecare racord cu contrapiesa corespunzătoare a cotierei. Fiți atenți ca la introducerea cablului să introduceți întotdeauna aceeași culoare (schița 2 și 3)**

**schița 2 schița 3**1. **După ce ați conectat racordurile între ele, scoateți racordurile de sub învelișul din material care este fixat pe cotieră, sub racorduri. Duceți înapoi partea superioară a racordurilor în piesa scaunului. Fiți atenți să nu apăsați sau să prindeți racordurile introduse și furtunul de aer (schița 4)**

 **Schița 3 schița 4**1. **Poziționați partea superioară a piesei laterale suprapus cu orificiile de pe fotoliu și fixați-le cu 2 șuruburi, care se livrează împreună cu fotoliul.**

**(schița 5).**1. **La final luați ornamentele și fixați-le în decupaj, peste șuruburi. Fiți atenți ca ornamentele să fie marcate pe partea interioară cu dreapta și stânga.(schița 6)**

**schița 5 schița 6**1. **Strângeți bolțurile R ca în (schița 3) pe cealaltă parte a suporturilor pentru picioare.**
2. **Instalație terminată (schița 4)**

**Schița 3 schița 4****INDICAȚIE*** **Pentru a evita rănirile și daunele asupra produsului,în timpul funcționării suporturile pentru picioare nu trebuie să fie ridicate din exterior sau presate în jos (schița 1)**
* **Pentru a evita o poziție de șezut neplăcută, asigurați-vă că mecanismul de masaj nu a rămas poziționat în tapițeria scaunului. (schița 2)**

**Schița 1 schița 2****3-MONTAREA ȘI UTILIZAREA PERNELOR PENTRU PICIOARE ȘI CAP****Vă rugăm să uniți pernele pentru spate ca în (schița 1) prin sistemul practic de închidere în fermoar al fotoliului de masaj. Pernele pentru cap se fixează cu ajutorul unor benzi de urcare pe partea superioară a pernei pentru spate (schița 2). Pentru a curăța pernele pentru spate, puteți separa fără probleme sistemul de închidere cu fermoar de fotoliu. Înainte de utilizarea fotoliului de masaj fără perne pentru cap și perne pentru spate vă recomandăm imediat.****sistem de închidere cu fermoar benzi de urcare**1. **(2)**
 | **Acum fixați ambele piese laterale pe partea frontală a fotoliului. Pentru aceasta aveți nevoie respectiv de 2 șuruburi. Poziționați unghiul de fixare de pe piesa laterală cu două găuri pe partea frontală a piesei scaunului, suprapus cu piesa de fixare și înșurubați-o strâns. Aveți grijă aici ca, cârligele să fie prinse de piesa laterală în piesa de racord a furtunului înainte să o înșurubați strâns (schița 7, schița 8 și schița 9)****Schița 7 schița 8** **schița 9****Repetați acești pași pe partea cealaltă.****2. MONTAJUL SUPORTURILOR PENTRU PICIOARE**1. **Instalați mai întâi arborele rotativ în axul fix. Fiți atenți mai întâi la orientarea corectă a bolțurilor R (schița 1).**
2. **După ce ați orientat și fixat axul fix (schița 2), atașați-l.**

**Schița 1 schița 2****4 – PROTECȚIA PODELEI****Pentru a evita o uzură neuniformă a suportului pentru podea prin masajul greu, vă recomandăm să așezați un covor sau ceva asemănător.****INDICAȚIE****pe suporturile podelei denivelate sau sensibile, fotoliul de masaj nu trebuie împins, ci tras de cel puțin 2 persoane. Pentru aceasta, ridicați fotoliul din partea pentru spate și partea pentru picioare, în acest mod partea pentru picioare se ridică complet automat.** **5. ÎNTRERUPEȚI ALIMENTAREA CU CURENT ELECTRIC****Procedura de conectare** **întrerupătorul alimentării cu curent electric**  |
| **4 – ÎNCHEIEREA MASAJULUI** 1. **La acționarea tastei Power (de pornire) în timpul masajului se opresc toate funcțiile de masaj, spătarele precum și suporturile pentru picioarese deplasează înapoi în poziția de ieșire. Apăsați într-un interval de 10 secunde M1 și M2 pentru a stoca reglajele ultimului masaj.**
2. **Deconectați fotoliul pentru masaj de la circuitul electric.**

|  |  |
| --- | --- |
| **poziționarea întrerupătorului și alimentarea cu curent electric** | **modalitate de conectare**  |

 | **Particularități** **SHIATSU**Shiatsu (presiunea degetelor ) este o formă de terapie corporală dezvoltată în Japonia. Tehnica de masaj constă din distensii și rotații blânde, ritmice și profunde. Masajul Shiatsu are ca scop să stimuleze punctele individuale ale corpului și să mobilizeze musculatura.**MASAJUL 2D**Mecanismul de masaj 2D permite fotoliului de masaj să măsoare spatele dvs. și poate să identifice și poziția corectă a secțiunilor coloanei dvs. vertebrale.**FRĂMÂNTAREA**Pielea și musculatura sunt prinse și frământate între degetele mari și degetele arătătoare ori cu ambele mâini. Această tehnică de masaj este utilizată mai ales pentru slăbirea tensiunilor.**FLUTURAREA**Prin ciocănirea ușoară cu mâna goală se stimulează circulația musculaturii și a țesutului conjunctiv, concomitent se diminuează tensiunea.**CIOCĂNIREA**Cu cantul mâinii, suprafața mâinii sau cu pumnul se execută mișcări scurte, de ciocănire. Prin aceasta se stimulează circulația periferică și se destinde musculatura tensionată. Dacă ciocănitul se face pe înălțimea plămânilor, atunci se poate îmbunătăți mucoasa plămânului.**FRĂMÂNTARE ȘI FLUTURARE**O combinație de masaj din frământare și fluturare.**MASAJUL PE SECȚIUNI AL SPATELUI**Un masaj pe secțiuni țintit, care activează corpul și care are un efect de revitalizare a întregului organism.**FORMA – S**La acest program automat se masează în special cu ajutorul capetelor de masaj lipite de corp, întregul spate până la posterior. Mecanica în formă de S se difuzează în anatomia naturală a coloanei vertebrale.**ECONOMISIRE SPAȚIU**Pentru pozițiile culcat, fotoliul de masaj funcționează frontal și de aceea necesită o distanță de perete foarte mică. Se economisește spațiu și este confortabil!**POZIȚIA FĂRĂ GREUTATE**Puteți experimenta poziția dezvoltată pentru astronauți cub sentimentul fără greutate. **PROGRAMELE AUTOMATE**Programele automate special dezvoltate pentru întregul care oferă o paletă largă de tehnici de masaj. Aici se poate alege funcția de încălzire. **STOCARE**Cu ajutorul funcției inteligente de stocare, fotoliul de masaj își amintește cu exactitate de masajul dvs. preferat și pornește direct fără procedura de scanare. Cu ajutorul tastelor M1 și M2 aveți posibilitatea de a stoca două programe de proces.**ZONA SPATELUI**O zonă de masaj utilizabilă individual pentru fiecare dimensiune.**SUPORTURI PICIOARE REGLABILE**Suporturile pentru picioare pot fi prelungite și de aceea se potrivesc la fiecare dimensiune a corpului în mod individual. **ACCES RAPID** Prin manevrarea cu pornire rapidă din cotieră, puteți controla întotdeauna cele mai importante funcții cu o singură apăsare. **DISTANȚA**Distanța dintre ambele capete de masaj este reglabilă (îngustă, medie și mare).**MUZICĂ**suplimentar relaxați-vă bucurați-vă de funcția de muzică**PUNCTELE DE ACUPRESURĂ**Punctele decisive de acupresură (la coapsă, gambe și glezne) se masează. **IONIZATOR OXIGEN**Aerul înconjurător este neutralizat de noxe și în timpul masajului puteți respira aer curat. **ÎNCĂRCĂTOR USB**În timp ce sunteți masat în mod relaxant, conexiunea USB integrată poate alimenta cu curent electric de ex. Smartphone-ul dvs.  |
| **7- TRANSPORT****Asigurați-vă că toate cablurile sunt departe de podea. Împingeți scaunul de spătar în poziția dorită și poziționați-l din nou cu grijă.****INDICAȚIE** **Înainte de transport, alimentarea cu curent electric trebuie oprită și cablul de rețea trebuie introdus în telecomanda pentru controlul la distanță.** **RULARE**Rulatul este o alternare plăcută între tensionarea și eliberarea musculaturii și de aceea are un efect de liniștire și relaxare. Această tehnică se utilizează adesea la încheierea masajului, pentru detensionarea musculaturii și pentru relaxare.**ÎNCĂLZIREA CU UNITATE DE CARBON** Prin căldura prin infraroșu cu carbon cu efect profund se lărgesc vasele de sânge, crește fluxul sanguin și se reduce tonusul muscular. În plus, aceasta are un efect benefic asupra celulelor nervoase responsabile cu transmiterea durerii către creier.**GUA SHA**Răzuirea cu presiunea ușoară deschide vasele de sânge superficiale și stimulează circulația sanguină. GuaSha se utilizează adesea în combinație cu acupresura, pentru a genera prin punctele Shu stimuli suplimentari, care duc la diminuarea afecțiunilor. PRESIUNEA AERULUIAirbag-urile acționează o mișcare de pompare, care realizează reflex natural al mușchilor. Este deosebit de benefic și în zona gambelor și picioarelor.**BLUETOOTH****transfer date fără cablu.****BRAINTRONICS**Tehnologia Braintronics sincronizează prin intermediul stimulării audio undele dvs. cerebrale. În combinație cu un program de masaj special dezvoltat acesta relaxează corpul dvs. afectat de stres. Indiferent dacă dacă doriți să vă relaxați, să visați sau să învățați – totul este posibil.**FORMA-L**Un masaj profund al întregului corp de la ceafă până sub posterior.**PERNE REGLABILE**La nevoie se pot monta pernele duble, pentru a reduce intensitatea masajului asupra cefei și umerilor.**POZIȚIA CULCAT**Posibilitatea de reglare a spătarului și a suporturilor pentru picioare contribuie la poziția cea mai relaxantă a corpului.**SENZAȚIA MASAJULUI MANUAL** Capetele de masaj special dezvoltate imită mișcarea mâinilor maseurului. Puteți să le reglați până la un unghi de secțiune de 41 de grade până la 6,5 cm și puteți masa efectiv ca și cu mâinile gâtul, pieptul și coloana vertebrală lombară**REGLAȚI ZONA UMERILOR**Funcția de scanare cuprinde toată înălțimea umerilor. Aceasta poate fi reglată manual, în cazul în care scanarea nu este corespunzătoare. **INTENSITATEA AERULUI**Intensitatea masajului cu airbag este reglabilă.**ZONA CU AER**Masajul cu airbag pentru 3 zone (întregul corp, mâini și picioare, partea superioară a corpului) **PUNCT**Capetele de masaj pot masa în mod punctual.**VITEZĂ**Viteza masajului este reglabilă. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAREA DEFECȚIUNILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Defecțiune** | **rezolvare** |
| * În timpul funcționării se amplifică zgomotul motorului
 | * Este un zgomot normal în timpul funcționării.
 |
| * Controlul la distanță nu funcționează corect
 | * Asigurați-vă că ștecărul de rețea este introdus corect în priză și că întrerupătorul de curent a fost pornit. Verificați cablul dispozitivului de control la distanță.
 |
| * Aparatul nu se oprește.
 | * După atingerea perioadei de rulare presetate sau după o durată de utilizarea prea mare, fotoliul se oprește în mod automat. Astfel se asigură o durată de viață mai mare a fotoliului.
 |
| * programele automate Braintronics nu pornesc.
 | * Asigurați-vă că, cutia braintronics și fotoliul sunt conectate prin cablul USB și că ștecărul se află în poziție corectă.
 |

**Depozitare/ Îngrijire*** Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, atunci trebuie desfăcut cablul de curent și aparatul trebuie depozitat într-un mediu uscat.
* Nu păstrați niciodată aparatul la temperaturi ridicare sau în apropierea focului deschis, evitați expunerea acestuia pe termen lung la razele solare.
* Utilizați pentru curățare doar piele artificială din comerț Nu curățați cu dizolvanți. benzen sau alcool.
* În cazul în care aparatul se află pe suprafețe denivelate, atunci nu rulați sau împingeți, ridicați-l pentru a –l deplasa.
* După utilizare faceți pauze și nu utilizați aparatul de mai multe ori consecutiv fără întreruperi.

**Date tehnice**Dimensiune: în poziție dreaptă: 81x119x147 cm în poziție culcat: 81 x 92x176 cmgreutate: 96 kgtensiune: 220-240V aproximativ 50/60 Hzputerea nominală: 150 Wperioadă de rulare: 20 minutebraintronics: 21 minute:certificate: CE  | **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE**corespunde directivelor europene EMC 2014/30/UE și LVD 2014/35/UE**Dispoziții cu privire la garanție**Comerciantul acordă pentru produsul descris pe verso o perioadă de garanție prevăzută legal. Garanția intră în vigoare începând cu data achiziției. Data achiziției poate fi dovedită cu documentul de achiziție. Comerciantul, la produsele înregistrate în Germania la care s-au identificat erori, va efectua gratuit reparația resp. înlocuirea. Aici nu sunt incluse piesele de schimb de ex. copertinele din plastic. Condiția pentru aceasta este trimiterea aparatului defect cu documentul de achiziție înainte de expirarea perioadei de garanție.Dreptul la garanție se anulează, dacă după identificarea unei defecțiuni, aceasta fiind cauzată de ex. prin intervenția exterioară sau ca urmare a reparației sau modificării neefectuată de către producător sau de către un comerciant de contract autorizat. Garanția de la comerciant se limitează la reparația resp. înlocuirea produsului. În cadrul garanției producătorul resp. vânzătorul nu preia răspunderea și nu este responsabil de daunele provocate de nerespectarea manualului de utilizare și / sau de utilizarea abuzivă a produsului.Dacă la verificarea produsului efectuată de către producător se constată că nu este vorba despre o defecțiune inclusă în garanție sau dacă termenul de garanție a expirat, atunci costurile de verificare și reparație sunt suportate de către client.Indicație legală: toate conținuturile nu reprezintă tratamente pentru vindecare. Diagnostica și terapia bolilor și a altor tulburări fizice necesită tratamentul recomandat de medici, de medici curanți sau terapeuți. Indicațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie să fie utilizate ca substitute pentru tratamentul medical. Fiecărui utilizator trebuie să i se stabilească prin investigații amănunțite și dacă este cazul prin consultații date de specialiști, dacă utilizările sunt necesare în caz concret. Fiecare utilizare sau terapie se efectuează pe propriul risc al utilizatorului. Ne distanțăm de orice exprimări cu privire la tratamente sau promisiuni.Casada International GmbHObermeiers Feld 333104 Paderborn. Germaniainfo@casada.comImaginile și textele Copyright se supun dreptului de copiere al firmei CASADA și nu pot fi reutilizate fără confirmare.Copyright @2018 CASADA International GmbHtoate drepturile rezervate  |